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	报价表

	序号
	项目
名称
	安装位置
	材质工艺尺寸
（不低于以下要求）
	单位
	单价（元）
	数量
	总价（元）

	1
	镀锌板烤漆字
	一楼
门厅外檐
	1.2厚镀锌板烤漆字，字体厚10cm
单个字尺寸：80cm*60cm，共计8个字
	cm²
	
	38400
	

	2
	不锈钢球面字
	一楼
电梯厅
	不锈钢球面字，字体厚50mm
单个字尺寸：45cm*42cm，共计9个字
	cm²
	
	17010
	

	3
	15mmpvc+5mm亚克力油漆字+15mm亚克力油漆字
	三楼电梯厅、十楼电梯厅
	15mm亚克力油漆字：26cm*26cm*4，40cm*40cm*2
	cm²
	
	5904
	

	4
	
	
	15mmpvc：40cm*40cm+23cm*23cm，30cm*30cm*2
	cm²
	
	3929
	

	5
	
	
	5mm亚克力油漆字：32*32，26*26*2
	cm²
	
	2376
	

	6
	15mm亚克力油漆字
	六楼、七楼电梯厅
	15mm亚克力油漆字：29cm*27cm*4+11cm*11cm*2，28cm*23cm*4+11cm*11cm*2
	cm²
	
	6192
	

	7
	15mmpvc阴刻填漆
	四楼
电梯厅
	15mmpvc阴刻填漆：38cm*38cm+29cm*29cm*3
	cm²
	
	3967
	

	8
	15mmpvc+5mm亚克力油漆字
	五楼、十一楼、十二楼电梯厅
	15mmpvc尺寸：32cm*32cm*2+35cm*35cm+57cm*57cm，72.5cm*72.5cm，32.5cm*32.5cm*2+40cm*40cm*2
	cm²
	
	17090
	

	9
	
	
	5mm亚克力油漆字：28cm*28cm*2+45cm*45cm+31cm*21cm，28cm*28cm*4+11cm*11cm*2，29cm*29cm*2+22cm*22cm*2
	cm²
	
	10272
	

	10
	15mmpvc阴刻填漆+15mm亚克力油漆字
	八楼、九楼电梯厅
	15mmpvc阴刻填漆：40.5cm*40.5cm*2，32cm*32cm*2+26cm*26cm
	cm²
	
	6004
	

	11
	
	
	15mm亚克力油漆字：20.5cm*20.5cm*2，35cm*35cm
	cm²
	
	2060
	

	12
	5mm亚克力油漆字
	三至十二楼电梯厅
	5mm亚克力油漆字，单个尺寸10cm*10cm，共计747个字
	cm²
	
	74700
	

	13
	处室牌
	二楼至十二楼
	12mm厚仿原木色密度板，1.2mm厚金色铝塑板，单个尺寸：30cm×12cm
	个
	
	29
	

	14
	支部
风采栏
	三楼至六楼，八楼至十二楼
	红色亚克力字厚3mm；红色PVC板厚5mm，亚克力卡槽厚2mm
单个尺寸：105cm*89cm
	个
	
	26
	

	15
	名校
风采
	六楼、七楼
	10mmpvc油漆+uv
单个外边尺寸：90cm*60cm，内芯（画面）尺寸82cm*52cm
	个
	
	17
	

	16
	画框（长方形）
	二楼至十二楼
	40mm厚10mm宽胡桃木色边框，高透有机玻璃、白色国画卡纸、防潮背板
单个画框尺寸：112cm*67cm，内芯（画面）尺寸100cm*55cm
	个
	
	86
	

	17
	画框（正方形）
	二楼至十二楼
	40mm厚10mm宽胡桃木色边框，高透有机玻璃、白色国画卡纸、防潮背板
单个尺寸：85cm*85cm，内芯（画面）尺寸69cm*69cm
	个
	
	43
	

	18
	一楼楼层处室分布牌
	一楼大厅
	1.5mm厚铝型材框架+1.5mm厚铝型材插片，尺寸:110cm×90cm
	个
	
	1
	

	报价合计：  元（大写：)



注：1.以上规格（cm）及数量均为暂估，在不低于所列要求的基础上，具体以实际深化设计方案为准；
2.本项目价款形式为“固定单价”，以上报价合计为预估总额，仅作为价格分计算依据，不作为最终结算限制。具体结算时，以“中选单价”为基础，根据验收确认的数量据实结算，最终结算总金额不超过本项目最高限价（即140000元）。
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